
Referring to the **Addressing Table**, configure IP addressing for **R1** LAN interfaces, **PC1** and **PC2**. The serial interface has already configured.

Изображение выглядит как текст

Автоматически созданное описание



Изображение выглядит как текст

Автоматически созданное описание

**PC1** and **PC2** should be able to ping each other and the **Dual Stack Server**.

Изображение выглядит как текст

Автоматически созданное описание

Изображение выглядит как текст

Автоматически созданное описание

Referring to the **Addressing Table**, configure IP addressing for **R2 LAN interfaces**, **PC3** and **PC4**. The serial interface is already configured.

