Достпуные порты: aux и console

Какими LAN- и WAN-интерфейсами оснащен маршрутизатор **East**? Сколько их? 2 gigabit ethernet, 2 wan serial interface’

Сколько физических интерфейсов перечислено? 4

East> **show interface gigabitethernet 0/0**

Какая пропускная способность задана по умолчанию для данного интерфейса?  default bandwidth 10000000 kbit

East> **show interface serial 0/0/0**

Какая пропускная способность задана по умолчанию для данного интерфейса? 1544 kbit